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MODEL:BC 4011
ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ 2600watt-CERAMIC
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
⚠️ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

· Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα του σίδερου.

· Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση – μην τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς σκοπούς.

· Χρησιμοποιείτε το σίδερο μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό.

· Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρά περιβάλλοντα.

· Μην βυθίζετε το σίδερο ή το καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά.

· Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή – τραβήξτε μόνο το φις.

· Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με αιχμηρές ή θερμές επιφάνειες.

· Πάντα να αποσυνδέετε το σίδερο από το ρεύμα όταν γεμίζετε ή αδειάζετε το δοχείο νερού ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

· Μη χρησιμοποιείτε το σίδερο αν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί φθορά, ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή έχει πέσει κάτω.

· Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή – για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

· Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες χρήσης.

· Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

· Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη όταν είναι ζεστό, συνδεδεμένο ή πάνω στη σιδερώστρα.

· Σε περίπτωση παύσης της χρήσης, τοποθετήστε το σίδερο μόνο στη βάση στήριξης 
· ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε άλλη συσκευή μεγάλης ισχύος στην ίδια παροχή για να αποφύγετε υπερφόρτωση κυκλώματος.



🔧 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

· Ορισμένα εξαρτήματα του σίδερου έχουν ελαφρώς λιπανθεί, είναι πιθανό να βγάλει ελαφρύ καπνό κατά την πρώτη χρήση – αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα.

· Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της πλάκας και καθαρίστε την με ένα μαλακό πανί.



👕 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ

1. Ελέγξτε αν υπάρχει ετικέτα με οδηγίες σιδερώματος στο ρούχο και ακολουθήστε την.

2. Περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας στη θέση που αντιστοιχεί στο ύφασμα.

🔤 ΕΤΙΚΕΤΑ / ΤΥΠΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
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 Μην σιδερώνετε αυτό το ρούχο

.  Συνθετικά, Νάιλον, Ακρυλικά, Πολυεστέρας, Ρεγιόν

. . Μαλλί, Μετάξι

. . .  Βαμβάκι, Λινό

· Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα – η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

· Όταν σβήσει η λυχνία, μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

· Αν μειώσετε τη θερμοκρασία αφού πρώτα έχετε σιδερώσει σε υψηλή, περιμένετε να ανάψει ξανά η ενδεικτική λυχνία πριν συνεχίσετε.
💧 ΓΕΜΙΣΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

· Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα πριν γεμίσετε το δοχείο.

· Κρατήστε το σίδερο οριζόντια.

· Ρίξτε αργά νερό από το στόμιο εισόδου.

· Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επίπεδο νερού, για να αποφύγετε διαρροές.

Σημείωση:
Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό βρύσης. Το δοχείο πρέπει να αδειάζει μετά από κάθε χρήση.



🌫️ ΨΕΚΑΣΜΟΣ (SPRAY)

· Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψεκασμού σε οποιαδήποτε θερμοκρασία, κατά το σιδέρωμα με ή χωρίς ατμό.

· Πατήστε το κουμπί ψεκασμού αρκετές φορές για να ενεργοποιηθεί η αντλία.



💨 ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ

· Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση [image: image4.png]¢




· Ρυθμίστε το διακόπτη ελέγχου ατμού στην επιθυμητή θέση.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην έρχεστε σε επαφή με τον ατμό – μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.



🔸 ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

· Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ατμό, με ή χωρίς νερό στο δοχείο (ιδανικά με άδειο δοχείο).

· Ρυθμίστε τον διακόπτη ατμού στο ελάχιστο.

· Επιλέξτε τη σωστή θερμοκρασία για το ύφασμα.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το σίδερο είναι πολύ ζεστό και χωρίς νερό, μην το ξαναγεμίζετε πριν κρυώσει.



💥 ΡΙΠΗ ΑΤΜΟΥ (BURST OF STEAM)

· Για δύσκολες τσακίσεις, η λειτουργία ρίπης ατμού προσφέρει επιπλέον πίεση.

· Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη θέση [image: image5.png]¢




· Ρυθμίστε τον έλεγχο ατμού στο μέγιστο.

· Πατήστε το κουμπί ισχυρού ατμού για έκρηξη ατμού.

Σημείωση: Μην κρατάτε πατημένο το κουμπί για πάνω από 5 δευτερόλεπτα, για να αποφύγετε διαρροές.
✅ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

· Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θέση.

· Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα.

· Τοποθετήστε το σίδερο σε όρθια θέση στη βάση στήριξης (heel rest).



🧼 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

· Πριν καθαρίσετε το σίδερο, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένο και εντελώς κρύο.

· Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια.



♻️ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (SELF-CLEANING)

1. Γεμίστε το μισό δοχείο με νερό.

2. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο μέγιστο.

3. Συνδέστε το σίδερο και περιμένετε μέχρι να σβήσει η λυχνία.

4. Αποσυνδέστε το από την πρίζα.

5. Κρατώντας το οριζόντια πάνω από τον νεροχύτη, γυρίστε τον διακόπτη ατμού στο μέγιστο.

6. Θα βγει βραστό νερό και ατμός, καθαρίζοντας τις τρύπες της πλάκας.

7. Σιδερώστε πάνω σε ένα παλιό πανί για να στεγνώσει η πλάκα πριν την αποθήκευση.



🛡️ ΣΥΣΤΗΜΑ ANTI-CALC (ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ)

· Ένα ειδικό φίλτρο μέσα στο δοχείο νερού μαλακώνει το νερό και προλαμβάνει τη δημιουργία αλάτων.

· Το φίλτρο είναι μόνιμο και δεν χρειάζεται αντικατάσταση.

Σημαντικό:
· Χρησιμοποιείτε μόνο νερό βρύσης.

· Μην χρησιμοποιείτε αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό, γιατί ακυρώνει τη λειτουργία του συστήματος.

· Μην προσθέτετε χημικά πρόσθετα, αρώματα ή καθαριστικά.



💧 ΣΥΣΤΗΜΑ ANTI-DRIP (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ)

· Το σύστημα αυτό αποτρέπει τη διαρροή νερού και λεκέδες κατά το σιδέρωμα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

· Αν η θερμοκρασία της πλάκας πέσει και δεν παράγεται πια ατμός, ενεργοποιείται αυτόματα το Anti-Drip, ώστε να προστατεύει ακόμα και τα πιο ευαίσθητα υφάσματα.



📦 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

· Αποσυνδέστε το σίδερο από το ρεύμα.

· Αδειάστε το δοχείο νερού (αυτό να γίνεται μετά από κάθε χρήση).

· Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς.

· Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη βάση στήριξης.

· Τοποθετήστε το σίδερο σε κάθετη θέση στην βάση του για να προστατεύσετε την πλάκα.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του,το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης,το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.
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